К списку новостей Перейти на сайт >>
# НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ (Дан 12:4) «...и умножится ведение» Изменить шрифт: А А А Источник: bugaga.ru Вторник, 9 Октября 2007 Ученые изобрели бетагальваническую батарею для ноутбука. Благодаря работе, профинансированной исследовательской лабораторией ВВС США, в вашем следующем ноутбуке может быть установлена батарея, которая будет работать 30 лет без единой перезарядки. Революционные бетагальванические элементы изготавливаются из полупроводников, а в качестве источника энергии используются радиоизотопы. По мере распада радиоактивного материала, он излучает бета-частицы, которые преобразуются в электроэнергию, способную питать электрическое устройство, такое как ноутбук, в течение нескольких лет. Хотя «бетагальваническая батарея» звучит по-ядерному, она таковой не является. Для производства энергии в них не применяется ни расщепление/слияние, ни химические процессы, и поэтому они не производят никаких радиоактивных, либо иных вредных отходов. Энергия генерируется в этих элементах, когда электрон ударяется об особую прокладку между двумя слоями материала. Излучение бета-частицы, которое происходит, когда нейтрон распадается на протон, вызывает в полупроводнике прямое смещение. Таким образом, бетагальванический элемент превращается в своего рода прямой диод, подобный фотогальваническому (солнечному) элементу. Электроны полупроводника сходят со своих обычных орбит и образуют цепь, создающую полезный электрический ток. Сечение батареи при этом может быть достаточно небольшим и тонким. Для сбора трития, который образуется в процессе, применяется пористый кремниевый материал. Реакция — не термическая, а это означает, что ноутбуки и другие небольшие приборы: например, мобильные телефоны, будут нагреваться намного меньше, чем при работе с традиционными литиевыми батареями. Благодаря тому, что распад нейтронов на протоны является самым концентрированным источником электричества, который действительно демонстрирует формулу Эйнштейна E=MC2, эти батареи могут работать очень долго. Самое хорошее в этих батареях — когда их электрический заряд со временем иссякает, они остаются полностью инертными и нетоксичными, поэтому экологам не надо бояться этого высокотехнологичного научного чуда. Планируется, что если все пойдет хорошо, то они поступят в продажу через 2-3 года. # Российские нанотехнологи исследуют "жидкую" броню Источник: expert.com.ua Суббота, 3 Ноября 2007 "Жидкая" броня в перспективе может применяться для бронежилетов и других средств индивидуальной защиты. Специалисты обработали слои стандартной баллистической ткани гелиевой композицией на основе фтора с наночастицами окиси корунда. Опытный образец выглядит как обычная плотная ткань. Однако при резком ударном воздействии на нее находящийся внутри гель мгновенно затвердевает, предотвращая проникновение пули за преграду. Сравнивались пробивные свойства стандартного образца, изготовленного из 18 слоев баллистической ткани, и опытного образца. Их пытались пробить шариками массой 1,04 г и диаметром 6,3 мм, метаемыми со скоростью 526 м/с. В результате испытаний было установлено, что "жидкая" броня имеет более лучшие баллистические показатели и выдерживает шарики, летящие со скоростями до 558 м/с. Как пояснил официальный представитель НИИ стали Евгений Чистяков, исследования "жидкой" брони сегодня находятся на начальном этапе. "Мы пытаемся установить преимущества нового защитного материала, создаваемого с помощью нанотехнологий. Если в результате опытных исследований станут ясны возможные преимущества от применения "жидкой" брони в средствах защиты личного состава и военной техники, исследования будут продолжены в более широком масштабе", - отметил он. Исследования российских специалистов также призваны дать ясный ответ на многочисленные рекламные западные публикации о создании "жидкой" брони за рубежом. Как неоднократно заявлялось в западных СМИ, разрабатываемые в Великобритании и США материалы с прослойкой из жидкого оксида кремния уже в состоянии защитить человека от ударов ножом, некоторых осколочных боеприпасов и пуль, выпущенных из огнестрельного оружия. В настоящее время, как утверждают западные ученые, эти материалы вполне пригодны для использования в качестве защитного средства для полицейских. В перспективе, западные исследователи планируют улучшить "жидкую" броню для защиты человека от современного стрелкового оружия и осколков взрывных устройств. # Гибкие OLED-дисплеи Источник: mobile-review.com Пятница, 25 Мая 2007 Яркость дисплеев на основе органических светодиодов составляет до 100 тыс. кд/м2, контрастность — до 5000:1, время реакции — менее 10 мс, угол обзора — более 170 градусов. OLED-технология позволяет обойтись без обратной подсветки, необходимой для LCD-дисплея, что обуславливает рекордно низкое энергопотребление устройств такого типа. Также необходимо учитывать более мягкие требования к условиям окружающей среды, потенциально высокую гибкость устройств, более низкую стоимость изготовления. Компания Sony представила гибкий OLED-дисплей на пластиковой подложке. Уже выпущен прототип с диагональю 2,5 дюйма, а в будущем производитель обещает создать и более крупные образцы. Разрешение гибкого OLED-дисплея от Sony составляет 120х160, он способен отображать 16М цветов. Новинка характеризуется показателем яркости 100 кандел на кв. метр, контрастностью 1000:1, ее толщина составляет всего 0,3 мм, а вес - 1,5 грамма. См. также в видео новостях # Всемирный торговый центр в Бахрейне использует энергию ветра Источник: rnd.cnews.ru Среда, 25 Апреля 2007 В Бахрейне построены две башни торгового центра, между которыми расположен огромный ветряной двигатель. Двигатель обеспечивает значительную часть энергетических потребностей торгового центра. Три ротора ветрогенератора диаметром 29 м каждый установлены один над другим на трех "мостах" массой 65 т каждый, соединяющих два 240-метровых 50-этажных корпусов торгового центра. Беспрецедентный проект разрабатывала в течение трех лет компания Atkins совместно с компаниями Ramboll, Norwin и Elsam Engineering. Сооружением гигантского двигателя занималась Nass Murray&Roberts. Расчеты и испытания показывают, что энергия ветра обеспечит 11-15% всех энергетических потребностей центра. Башни торгового центра расположены таким образом, чтобы максимально использовать естественную конвекцию ветров, дующих из Саудовской Аравии. Создатели проекта считают, что здание всемирного торгового центра будет прототипом для создания аналогичных сооружений, использующих возобновляемую энергию, сообщает The Engineer. # В Hewlett-Packard готовятся "совершить революцию в компьютерной технике" Источники: membrana.ru | gazeta.ru | telegraf.by Суббота, 3 Мая 2008 Разработчики из Hewlett-Packard создали устройство, получившее название "мемристор", представляющий собой четвертый базовый элемент электрических цепей – после резистора, конденсатора и катушки индуктивности. По словам разработчиков, мемристоры, по сравнению с современными типами памяти, смогут обладать рядом важных достоинств. Мемристоры являются энергонезависимыми и обладают высоким быстродействием. Как отмечает "Компьюлента", благодаря этому запоминающие устройства на основе мемристоров теоретически позволят заменить широко распространенную сейчас флэш-память и память DRAM. При использовании разработки, возникновение которой было предсказано еще в 1971 году профессором Калифорнийского университета в Беркли Леоном Чуа, компьютеры на мемристорах смогут загружаться практически мгновенно, поскольку им не придется считывать информацию с "медленных" жестких дисков. Также мемристоры помогут продлить время автономной работы портативных устройств. Четвёртый базовый элемент микросхем родился в лаборатории Hewlett-Packard (HP Labs), в группе под руководством Стенли Уильямса (R. Stanley Williams). "Это не только изобретение, это — фундаментальное научное открытие", — прокомментировал в EETimes Леон Чуа достижение Уильямса и его коллег. Далее учёный пояснил: "Этот новый элемент решает многие проблемы, связанные с сегодняшними схемами, поскольку повышает производительность по мере перехода на всё более мелкие составные части чипов. Мемристор позволит создать устройства в масштабе нанометров, которые должны работать быстрее без генерации всё большего количества избыточного тепла, которая ныне ограничивает уменьшение размеров транзисторов". В настоящее время человечество стоит на так называемом размерном пороге, когда дальнейшее уменьшение размера единичного кремниевого полупроводникового элемента сопряжено с большими затратами энергии и проявлением большого количества мешающих квантовых эффектов. Применение мемристоров позволит перейти от использования трехконтактных транзисторов к двухконтактным элементам – мемристорам, обладающим функциями своих предшественников за счет совершенно иных физических явлений, да к тому же потребляющих меньше энергии и занимающих меньше места. Кроме того, два контакта мемристора вместо трех у транзистора позволяют существенно проще строить наноэлеткрические цепи на основе новых элементов. Эти параметры устройств могут быть использованы при создании сверхъёмких запоминающих устройств. # Французские ученые изобрели самовосстанавливающийся материал Источник: rian.ru Четверг, 21 Февраля 2008 Французские ученые изобрели материал, который способен восстанавливаться, даже если его разрезать на части, передает Франс-Пресс. Не получивший еще названия материал в отличие от обычной резины способен не только растягиваться, увеличивая длину в пять раз, но и полностью соединять разрезанные концы. В состав необычного материала, описанного в авторитетном научном журнале Nature, входят выделенные из растительных масел жирные кислоты, комбинированные с химическими соединениями диэтил-триамин и карбамид (мочевина). Вмятины и царапины на этом материале исчезают сами по себе, а для того чтобы соединить разрезанные куски, не требуется ни повышения температуры, ни больших усилий, ни каких-либо дополнительных процедур. "Самосклеивание" его частей возможно благодаря тому, что между частицами на концах разрезанного материала сохраняется достаточно сильное взаимное притяжение. Это изобретение может стать началом выпуска одежды, не требующей заплаток или штопки, а также вечных игрушек. Первые товары из инновационного материала могут появиться в продаже через год или два. # Американские ученые разрабатывают "шапку-невидимку" Источник: rus.newsru.ua Понедельник, 11 Августа 2008 Американские учёные уверяют, что приблизились к разработке материалов, которые смогут сделать человека невидимым. Учёные из Калифорнийского университета Беркли под руководством Сян Чжана смоделировали покрывало для небольших объектов, которое не отражает свет, а заставляет его огибать эти объекты, делая их невидимыми, сообщает Би-Би-Си. Ткань покрывала – так называемый метаматериал, то есть специально созданная структура, обладающая свойствами, которые не встречаются в природе. Как утверждают авторы исследования, изготовить её можно будет при помощи нанотехнологий. Чтобы представить, как работает новая материя, учёные приводят пример ручья, который огибает камень. Однако, по словам исследователей, способность перенаправлять свет работает лишь при ограниченной длине волны, поэтому новые материалы не могут сделать невидимым по-настоящему крупные объекты, к примеру, здания. Результаты исследования университета в Беркли были опубликованы в журналах Science и Nature. Отметим, что недавно российский профессор Владимир Шалаев, который работает в США в университете Purdue University, объявил, что группа под его руководством создала технологию, которая теоретически позволяет делать предметы невидимыми и тоже благодаря нанотехнологиям.
ostatok.net 2007 - Разрешается свободное использование материалов. Ссылка приветствуется.